**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

Tabellerna:

**Tabell 1.** Vinterunderhåll av begravningsplatsen

**Tabell 2.** Renhållning och avfallshantering på begravningsplatsen

**Tabell 3.** Underhåll av begravningsplatsens konstruktioner, utrustning, möbler och anordningar

**Tabell 4.** Skötsel av begravningsplatsens växtlighet (anlagda grönområden R)

**Tabell 5.** Skötsel av begravningsplatsens öppna grönområden (A)

**Tabell 6.** Skötsel av begravningsplatsens skogsområden (M)

**Tabell 7.** Avlägsnande av invasiva främmande växter på begravningsplatsen

**Tabell 8.** Skötsel av dynamiska planteringar på begravningsplatsen

**Tabell 9.** Konditions- och säkerhetsgranskningar och säkerhetsinventeringar på begravningsplatsen

**Tabell 10.** Underhåll och drift av begravningsplatsens system

**Tabell 1. Vinterunderhåll av begravningsplatsen, mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 1. VINTERUNDERHÅLL AV BEGRAVNINGSPLATSEN |
| --- |
| Skötselåtgärder |
| Förberedande åtgärder för vinterunderhållet (bl.a. markering med snökäppar)  Snöröjning (bl.a. plogning, slungning, snöröjning för hand, avlägsnande av snösörja och is från gallret till dagvattenbrunnar, lastning och bortförsel av snö)  Halkbekämpning (bl.a. sandning. OBS! Se även tabell 10, Underhåll och drift av begravningsplatsens system, punkten Avisningssystem.)  Avlägsnande av sandningssand och dammbindning (bl.a. tvätt och borstning) |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna |
| Kvalitetskraven för vinterunderhållet överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 61100 Viheralueiden lumen poisto ja liukkaudentorjunta (snöröjning och halkbekämpning i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Kvalitetskontroll |
| I kvalitetskontrollen följs kraven i punkt 61000.1 Viheralueiden talvihoidon laadunarviointi (kvalitetskontroll av vinterunderhållet i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar.  Alltid innan en förrättning börjar kontrolleras att passagerna i kyrkor, kapell, församlingshus och fastigheter samt gångarna på begravningsplatser är framkomliga, tillgängliga och säkra.  Kvaliteten på vinterunderhållet och områdenas säkerhet kontrolleras regelbundet vid sidan om övriga underhållsåtgärder under vintersäsongen. |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt |
| Halka bekämpas genom sandning med till exempel makadam. Kemisk bekämpning av halka tillämpas inte.  Sandningssanden avlägsnas från beläggningar, gräsmattor, växtplanteringar och separat överenskomna ängsområden i samband med vårstädningen.  Separat överenskomna minnesmärken täcks planenligt för vintern.  Separat överenskomna vattenbehållare och -konstruktioner töms på vatten i samband med den övriga höststädningen på området. |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna |
| Vinterunderhåll på vardagar: som eget arbete/entreprenörsarbete  Vinterunderhåll på helger: som eget arbete/entreprenörsarbete  Vinterunderhåll på söckenhelger: som eget arbete/entreprenörsarbete  Lastning och bortförsel av snöhögar: som eget arbete/entreprenörsarbete  Snöjour på helger: som eget arbete/entreprenörsarbete |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |
| Snöröjning och halkbekämpning på passager som leder från gångar till gravar  Snöröjning på minnesplatser  Snöjour på helger  Snöhögar och platser för högar  Uppdatering av skötseluppgifterna i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet |
| Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet  Separat överenskomna gångar och trappor omfattas av vinterunderhållet  Snöhögar placeras på säkra ställen |

**Tabell 2. Renhållning och avfallshantering på begravningsplatsen, mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 2. RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING PÅ BEGRAVNINGSPLATSEN | |
| --- | --- |
| Skötselåtgärder | |
| Avlägsnande av skräp (bl.a. skräpplockning, tömning av sopkärl, efter jordfästningar insamling av blommor och blomsterarrangemang som lämnats på gravar och platser för blomsternedläggning)  Renhållning av beläggningar  Renhållning av möbler, utrustning och skydd  Renhållning av vattenbehållare och -konstruktioner  Avlägsnande av klotter  Vårstädning av begravningsplatsen  Höststädning av begravningsplatsen | |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna | |
| Kvalitetskraven för renhållningen överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 62000 Viheralueiden puhtaanapito (renhållning av grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. | |
| Kvalitetskontroll | |
| I kvalitetskontrollen följs kraven i punkt 62000.1 Viheralueiden puhtaanapidon laadunarviointi (kvalitetskontroll av renhållningen i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar.  Prydligheten och säkerheten i områden utanför kyrkor, kapell, församlingshus och fastigheter samt på begravningsplatser kontrolleras alltid före förrättningar i de områden där förrättningen eller verksamheten ordnas.  Kvaliteten på renhållningen och områdenas säkerhet kontrolleras regelbundet vid sidan om övriga underhållsåtgärder. | |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt | |
| De blommor och blomsterarrangemang som lämnats på gravar efter jordfästningar avlägsnas enligt reglementet för begravningsväsendet.  I samband med vårstädningen avlägsnas gravljus och -lyktor för engångsbruk, granris och ljung samt andra vinterdekorationer från gravarna.  Minnesplatser och områden för gemensamma minnesmärken:   * nedbrunna gravljus för engångsbruk och trasiga prydnadsföremål avlägsnas varje vecka * gångar och områden med stenläggning putsas * krukväxter och snittblommor samt andra blomsterarrangemang och minnesblommor som blivit dåliga avlägsnas. | |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna | |
| Skräp avlägsnas från området i enlighet med renhållningsklassificeringen av grönområden:   * P1 Dagligen (mån–lör): en gång om dagen * P2 Arbetsdagar (mån–fre): en gång om dagen * P3 Per vecka: tre (3) gånger i veckan * P4 Per vecka: två (2) gånger i veckan * P5 Per vecka: en gång i veckan * P6 Varje månad: en gång i månaden * P7 Årligen: en gång om året.   Bundna beläggningar putsas i enlighet med renhållningsklassificeringen av grönområden:   * P1 Dagligen (mån–lör): en gång om dagen * P2 Arbetsdagar (mån–fre): en gång i veckan * P3 Per vecka: två (2) gånger i månaden * P4 Per vecka: två (2) gånger i månaden * P5 Per vecka: en gång i månaden * P6 Varje månad: avtalas separat * P7 Årligen: avtalas separat.   Bundna beläggningar rengörs i enlighet med renhållningsklassificeringen av grönområden:   * P1 Dagligen (mån–lör): en gång per sommar * P2 Arbetsdagar (mån–fre): en gång per sommar * P3 Per vecka: en gång per sommar * P4 Per vecka: en gång per sommar * P5 Per vecka: avtalas separat * P6 Varje månad: avtalas separat * P7 Årligen: avtalas separat.   Rengöring av möbler och avlägsnande av klotter utförs i enlighet med renhållningsklassificeringen av grönområden:   * P1 Dagligen (mån–lör): vid behov en gång om dagen * P2 Arbetsdagar (mån–fre): vid behov en gång i veckan * P3 Per vecka: vid behov en gång i veckan * P4 Per vecka: vid behov en gång i veckan * P5 Per vecka: vid behov en gång i månaden * P6 Varje månad: vid behov en gång i månaden * P7 Årligen: avtalas separat.   Möbler tvättas i enlighet med renhållningsklassificeringen av grönområden:   * P1 Dagligen (mån–lör): en gång i månaden * P2 Arbetsdagar (mån–fre): tre (3) gånger per sommar * P3 Per vecka: två (2) gånger per sommar * P4 Per vecka: två (2) gånger per sommar * P5 Per vecka: en gång per sommar * P6 Varje månad: vid behov en gång per sommar * P7 Årligen: avtalas separat.   Anvisning  Med sommarsäsong avses den period då marken inte är frusen och sommarunderhållet utförs. Perioden infaller mellan april och oktober. Sommarsäsongens tidpunkt varierar i olika delar av landet, och lokalt definieras perioden i avtalshandlingarna.  Med möbler avses i renhållningsklassificeringen av grönområden lekredskap, träningsutrustning för utomhusbruk, utemöbler, skärmtak, anslags- och infotavlor samt andra möbler och annan utrustning i grönområden. | |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |  |
| Bortskaffande av farligt avfall (bl.a. beställs av företag som hanterar farligt avfall eller skickas till anläggningar som tar emot problemavfall).  Uppdatering av skötseluppgifterna i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet). | |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet | |
| Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet.  Fastställande av renlighetsklassen för grönområdet (P). Renhållningsklassificeringen av grönområden (P) beskrivs i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020.  Fastställande av avfallsfraktioner för sopsorteringen (bl.a. trä- och byggavfall, metallavfall, returpapper, returkartong, bioavfall, energiavfall, blandavfall, SER-avfall, dvs. el- och elektronikskrot, samt problemavfall).  Fastställande av lagringsplatser för och ordnande av bokföringen av farligt avfall samt säker hantering av avfallet.  Anvisning  Farligt avfall är bl.a. spillolja, fast oljigt avfall, ackumulatorer, batterier, lysrör, tryckimpregnerat trä, målarfärger, växtskyddsmedel, kemikalier för service och reparationer osv.  Farligt avfall som lagras bokförs, och av bokföringen framgår vem som skaffat det, mängderna av och kvaliteten på det samt vart det har skickats vidare och av vem.  Uppföljning av avfallsmängderna och användning av uppföljningsinformationen i planeringen av avfallshanteringen.  Placering av avfalls- och sorteringspunkter.  Rätt dimensionering av avfallskärl, tidsschema för tömning samt tvätt av dem.  Instruktioner för avfallssortering för begravningsplatsens besökare.  Minskning av avfallsmängderna och möjligheter att återvinna avfall (bl.a. kompostering eller flisning av växtavfall och utnyttjande av överskottsjord).  Anvisning  Till växtavfall hör gräs, löv, kvistar, ris och annat växtbaserat avfall.  Överskottsjord uppstår till följd av gravsättning och underhåll av områden med obunden beläggning.  Mellanlagring och vidare hantering av överskottsjord.  Anvisning  Avfallsjord är överskottsjord som inte kan användas på begravningsplatsen, såsom lera. Överskottsjord från gravområden placeras på begravningsplatsens område. Annan överskottsjord kan transporteras till en jorddeponi.  Rekommendationer till de anhöriga (bl.a. användning av perenner i planteringar och övergång till oljeljus i lyktor).  Eventuella vår- och höststädningar för begravningsplatsens besökare (bl.a. räfsningstalko). | |

**Tabell 3. Underhåll av begravningsplatsens konstruktioner, utrustning, möbler och anordningar, mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 3. Underhåll av begravningsplatsens konstruktioner, utrustning, möbler och anordningar |
| --- |
| Skötselåtgärder |
| Underhåll av konstruktioner (bl.a. torrläggningskonstruktioner, beläggningar och murar):   * avlägsnande av sediment och proppar i torrläggningskonstruktioner * öppnande av diken och sänkor * avgränsning, jämning och lagning av beläggningar, tillsättning av fogmaterial, åtgärdande av höjdavvikelser samt ogräsbekämpning.   Underhåll av utrustning, möbler och skydd (bl.a. bänkar, cykelställ, sopkärl, skyltar, uttagsstolpar, inhägnader och skärmtak):   * kontroll av skicket * uträtning * underhåll av mekanismer * lagning av ytor * avlägsnande av klotter och dekaler * säsongsändringar och flyttningar * säkerställande av säkerheten.   Underhåll av anordningar (bl.a. offentliga toaletter):   * kontroll av skicket * säkerställande av skicket och säkerheten.   Underhåll av övriga konstruktioner, möbler och anordningar samt övrig utrustning (bl.a. vattenbehållare och -konstruktioner).  Dessutom behandlas skötseln av gemensamma minnesmärken, minnesplatser för personer som är begravda på annan ort, konstverk och enskilda gravar under denna rubrik.  Obs! Vinterunderhållet beskrivs i tabell 1, Vinterunderhåll av begravningsplats. Renhållningen beskrivs i tabell 2, Renhållning och avfallshantering på begravningsplatsen. |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna |
| Kvalitetskraven för underhållet av konstruktioner, utrustning, möbler och anordningar överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 63000 Viheralueiden rakenteiden, varusteiden, kalusteiden ja laitteiden hoito (underhåll av konstruktioner, utrustning, möbler och anordningar i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Kvalitetskontroll |
| I kvalitetskontrollen följs kraven i punkt 63000.1 Viheralueiden rakenteiden, varusteiden, kalusteiden ja laitteiden hoidon laadunarviointi (kvalitetskontroll av underhållet av konstruktioner, utrustning, möbler och anordningar i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar.  Kvaliteten på och säkerheten hos underhållet av konstruktioner, utrustning, möbler och anordningar kontrolleras regelbundet vid sidan om övriga underhållsåtgärder. |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt |
| Lösa möbler och lös utrustning sätts i vinterförvar eller flyttas för att inte hindra vinterunderhållet.  Sopkärlens lock hålls fria från snö under vintern.  Sopkärl, cykelställ, skyltar och bänkar i dåligt skick byts till hela. |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna |
| Skador som äventyrar säkerheten åtgärdas omedelbart.  Varje vecka kontrolleras att vattenbehållare och -konstruktioner är rena och fungerar.  Stenar som lossnat från murar av natursten läggs tillbaka så snabbt som möjligt.  Möbler, utrustning och beläggningar rengörs enligt renhållningsklassificeringen (tabell 2). |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |
| Reparation eller förnyelse, flytt och avlägsnande av konstruktioner, möbler, utrustning, skydd, vattenbehållare och -konstruktioner, bevattningsanordningar osv.  Hantering av jordmaterial som uppstår vid öppnande av öppna diken.  Kemisk bekämpning av ogräs på belagda områden.  Förnyelse av ytbehandlingar.  Graffitiskydd på ytor.  Skötsel av kulturhistoriskt värdefulla minnesmärken.  Tvätt av minnesmärken under sommarsäsongen.  Kemisk dammbindning på obundna beläggningar. Saltning används för dammbindning endast i extrema situationer under långa torrperioder.  Uppdatering av skötseluppgifterna i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet |
| Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet  Vid skötsel av gravvårdar följs anvisningarna i Museiverkets publikation om skötseln av gravvårdar, Hautamuistomerkkien hoito.  Vid skötsel och iståndsättning av hjältegravar följs anvisningarna i Museiverkets publikation Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja kunnostus (Tradition för samt skötsel och iståndsättning av hjältegravar). |

**Tabell 4. Skötsel av begravningsplatsens växtlighet (anlagda grönområden R), mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 4. Skötsel av begravningsplatsens växtlighet (anlagda grönområden R) |
| --- |
| Skötselåtgärder |
| Skötsel under bygg- och garantitiden (när en entreprenör har byggt begravningsplatsen)  Vårstädning  Kalkning och gödsling  Bevattning  Bekämpning av ogräsväxter och invasiva främmande växter (tabell 7)  Bekämpning av växtsjukdomar och skadegörare  Beskärning och uppstädning  Avgränsning av planterade områden  Höststädning  Luftning, vertikalskärning och täckning av gräsmattor  Delning av perenner samt lök- och knölväxter.  OBS 1! I detta ingår skötsel av gräsmattor och områden med mår samt planteringar av säsongsväxter, rabattrosor, perenner, lök- och knölväxter, buskar, klängväxter samt träd.  OBS 2! Med ”uppstädning” avses att nivån på växtlighetsområdets allmänna utseende kvalitetsmässigt överensstämmer med underhållsklassen och/eller renhållningsklassen samt planen.  ”Uppstädning” eller ”prydlighet” betyder inte automatiskt att till exempel växtavfall måste ”städas” bort från växtplanteringar. Växtavfall kan lämnas och/eller hanteras till exempel genom att man flisar och använder det för att täcka växtunderlaget för planteringar eller som jordförbättringsmedel när det inte avviker från de övriga krav och kvalitetsmässiga mål som bestäms av underhållsklassen.  Med ”uppstädning” avses även bortstädning av spår efter skötselarbeten, bortförsel av avfall och färdigställande av underhållsobjekt före överlåtelsekontrollen och innan man avlägsnar sig från objektet. |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna |
| Kvalitetskraven för skötsel av växtligheten överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 64200 Rakennettujen viheralueiden kasvillisuusalueiden hoito (Skötsel av växtlighetsområden i anlagda grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Kvalitetskontroll |
| I kvalitetskontrollen följs kraven i punkt 64200.1 Rakennettujen viheralueiden kasvillisuusalueiden kunnossapidon laadunarviointi (kvalitetskontroll av underhållet av växtlighetsområden i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar.  Kvaliteten på skötseln av växtligheten kontrolleras regelbundet vid sidan om övriga underhållsåtgärder. |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt |
| Gräsmattan iståndsätts av säkerhetsskäl när kistan eller urnan förmultnar och markytan sjunker.  Områden med gräsmattor färdigställs i enlighet med underhållsklassen.  Behovet av bevattning kontrolleras vid varje skötseltillfälle. Särskild uppmärksamhet ägnas åt behovet av bevattning av säsongsväxter och träd. Säsongsväxter vattnas innan det uppstår tecken på uttorkning.  Planteringar med säsongsväxter vattnas varje vecka under hela växtperioden. Säsongsväxter i odlingskärl eller -lådor behöver i allmänhet vattnas oftare än säsongsväxter som växer i marken.  Vattnas helst genom att man låter vattnet långsamt sugas upp i växtunderlaget. |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna |
| Reservation för extra arbete efter stormar och blåsigt väder för uppröjning av kvistar och fallna eller lutande träd.  Reservation för arbete med höststädning på områden med många lövträd och/eller lärkträd.  Löv som fallit i grönområden med speciella värden (R1) avlägsnas några gånger i samband med höststädningen och en sista gång när de omgivande växterna har tappat sina löv. I växtlighetsområden i bruksgrönområden (R2) och grönområden för rekreation (3) där växtavfall inte lämnas kvar avlägsnas de fallna löven när de omgivande växterna till största delen har tappat sina löv.  Planteringar av säsongsväxter i grönområden med speciella värden (R1) och planteringar av rabattrosor rensas eller luckras upp en gång i veckan. Planteringar av säsongsväxter i bruksgrönområden (R2) och grönområden för rekreation (3) rensas eller luckras upp varannan vecka.  Växtunderlag utan täckmaterial i planteringar av säsongsväxter och planteringar av rabattrosor luckras i allmänhet upp en gång i månaden i grönområden med speciella värden (R1) samt minst två gånger per växtsäsong i planterade områden i bruksgrönområden (R2) och grönområden för rekreation (R3).  Växtunderlaget i planteringar av säsongsväxter i grönområden med speciella värden (R1) avgränsas varannan vecka under växtsäsongen. Växtunderlaget i planteringar av säsongsväxter i bruksgrönområden (R2) och grönområden för rekreation (R3) avgränsas en gång i månaden under växtsäsongen. |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |
| Om skötseln under garantitiden avtalas separat i entreprenadhandlingarna.  Genom att utnyttja en frö- och rotbank för jordmaterial i odlade områden samt biotopbaserade och dynamiska växtlighetsområden som främjar naturens mångfald, fastställs vilka växtarter som ska avlägsnas som ogräs i planhandlingarna, arbetsbeskrivningarna, entreprenadhandlingarna eller vid avsaknad av sådana genom separata avtal.  Förbättring eller förnyelse, flytt och avlägsnande av växtplanteringar (bl.a. döda träd och träd i dåligt skick).  Öppna ställen med en sammanlagd yta på över fem (5) procent av växtlighetsområdena i anlagda grönområden (R1, R2, R3 och R4) åtgärdas.  Kemisk ogräsbekämpning.  Ogräsbekämpning i gräsmattan.  Luftning, vertikalskärning och täckning av gräsmattan.  Gröna skydds- och övergångsområden (R4):   * kalkning och gödsling av växtunderlaget i planteringar * höststädning (bl.a. avlägsnande av löv) * delning av perennplanteringar * ersättning av buskar och klängväxter som är i dåligt skick.   Växtavfall som lämnas kvar (bl.a. som täckmaterial).  Bevattning av gräsmattor i bruksgrönområden (R2).  Bevattning av träd.  Skydd av växtplanteringar för att förhindra skadedjursangrepp.  Vinterskydd av växtplanteringar.  Nedklippning av buskar och klängväxter.  Specialbeskärning av träd (bl.a. formklippning och förminskning av trädkronor).  Lämnande av murkna träd, stående döda träd, lågor, stammar, kubbar och rishögar att förmultna.  Uppdatering av skötseluppgifterna i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet |
| Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet  Användning av resultaten av okulär uppföljning och bedömning av trädens skick (tabell 9), bland annat när behovet av att fälla träd bedöms.  Möjligheterna att bevara gamla, stora och ihåliga ädellövträd för att bevara mångfalden och i synnerhet de insekts-, svamp- och lavarter som lever i dem.  Inverkan av skador på rotsystem till följd av upprepade gravgrävningsarbeten (bl.a. sammanpackad mark och avhuggna tjocka ankarrötter) på möjligheterna att bevara buskar och träd.  Utnyttjande av växtavfall (bl.a. kvistar, ris, gräs och löv) vid markförbättring och som täckmaterial på planterade områden.  Åtgärdsbehov på grund av vinterskador, användning och slitage.  Förhindrande och hantering av sammanpackad mark som orsakats av arbetsmaskiner. |

**Tabell 5. Skötsel av begravningsplatsens öppna grönområden (A), mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 5. SKÖTSEL AV BEGRAVNINGSPLATSENS ÖPPNA GRÖNOMRÅDEN (A) |
| --- |
| Skötselåtgärder |
| Skötsel under bygg- och garantitiden (när en entreprenör har byggt begravningsplatsen)  Vårstädning  Bekämpning av ogräsväxter och invasiva främmande växter (tabell 7)  Slåtter och hantering av slåtteravfall  Röjning och hantering av röjningsavfall  Användning av betesdjur  Skötsel av träd, buskar och naturformationer  Skötsel av ängsstigar. |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna |
| Kvalitetskraven för skötsel av öppna grönområden överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 64300 Avoimien viheralueiden kasvillisuusalueiden hoito (Skötsel av växtlighetsområden i öppna grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021.  Kvalitetskraven för skötsel av betande djur överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 65200 Viheralueiden eläinten hoito (Skötsel av djur i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Kvalitetskontroll |
| I kvalitetskontrollen följs kraven i punkt 64300.1 Avoimien viheralueiden kasvillisuusalueiden kunnossapidon laadunarviointi (Kvalitetskontroll av skötseln av växtlighetsområden i öppna grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar.  Kvaliteten på och säkerheten hos skötseln av öppna grönområden kontrolleras regelbundet vid sidan om övriga underhållsåtgärder. |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt |
| Vid skötseln av öppna grönområden på begravningsplatser följs i regel arbetsmetoderna och tillvägagångssätten i punkt 64300 Avoimien viheralueiden kasvillisuusalueiden hoito (Skötsel av växtlighetsområden i öppna grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna |
| Resurserna och tidsanvändningen för skötseln av öppna grönområden på begravningsplatser bestäms i regel enligt kraven i punkt 64300 Avoimien viheralueiden kasvillisuusalueiden hoito (Skötsel av växtlighetsområden i öppna grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |
| Om skötseln under garantitiden avtalas separat i entreprenadhandlingarna.  Genom att utnyttja en frö- och rotbank för jordmaterial i odlade områden samt biotopbaserade och dynamiska växtlighetsområden som främjar naturens mångfald fastställs i planhandlingarna, arbetsbeskrivningarna, entreprenadhandlingarna eller vid avsaknad av sådana genom separata avtal, vilka växtarter som ska avlägsnas som ogräs. Även främmande växter (andra än invasiva främmande växter) som man inte vill att ska finnas på objektet kan definieras som ogräsväxter som ska avlägsnas.  Iståndsättning eller förnyelse, flytt och avlägsnande av ängar (bl.a. grundläggande iståndsättning av ängar).  Lagning av ängar.  Avlägsnande av slåtteravfall.  Återanvändning av röjningsavfall som rötträd.  Användning av betesdjur. |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet |
| Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet  Vid slåtter- och röjningsarbete beaktas EU:s fågeldirektiv (2009/147/EG), som ger bland annat markhäckande fåglar häckningsfrid till slutet av juli. På ängar och ängar för rekreation där grundläggande iståndsättning görs utförs den första slåttern under fåglarnas häckningstid. Även vid bekämpning av lupinbestånd kan det vara motiverat att utföra slåttern redan i maj. I sådana fall ägnas särskild uppmärksamhet åt de markhäckande fåglarnas bon och slåttertekniken. Fåglarnas bon märks ut och bevaras samt man undviker att slå gräs i närheten av dem. I synnerhet i områden där det regelbundet förekommer markhäckande fågelarter rekommenderas en sen tidpunkt för slåttern (augusti). |

**Tabell 6. Skötsel av begravningsplatsens skogsområden (M), mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 6. SKÖTSEL AV BEGRAVNINGSPLATSENS SKOGSOMRÅDEN (M) | |
| --- | --- |
| Skötselåtgärder | |
| Förnyande av skogen  Skötsel av plantbestånd  Gallring av skogen  Skötsel av klenträd  Gödsling | |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna | |
| Kvalitetskraven för skötsel av skogsområden överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 64400 Metsien hoito (Skötsel av skogsområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. | |
| Kvalitetskontroll | |
| I kvalitetskontrollen följs kraven i punkt 64400.1 Metsien hoidon laadunarviointi (Kvalitetskontroll av skötseln av skogsområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar.  Kvaliteten på och säkerheten hos skötseln av skogsområden kontrolleras regelbundet vid sidan om övriga underhållsåtgärder. | |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt | |
| Trädfällning med hjälp av klättring genomförs bland annat vid objekt där man måste säkerställa att gravvårdar inte skadas när trädet fälls.  I samband med gravgrävning avlägsnas mårskiktet så att måren kan läggas tillbaka efter att graven har fyllts och jorden packats samman. Avlägsnad mår mellanlagras så att den inte torkar, går sönder, packas samman eller skadas på annat sätt under lagringen. Mårens livskraft och skick säkerställs under mellanlagringen till exempel genom att man vattnar och ger den skugga.  Arbetet utförs så att trädens rotsystem, stammar och kronor inte skadas. | |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna | |
| Att fälla träd med hjälp av trädklättring räknas som farligt arbete. Den anställda har fått lämplig utbildning i trädvård och inskolning för uppgiften. När träd fälls med hjälp av trädklättring arbetar man alltid i par eller grupp – aldrig ensam.  Bortröjning av stormfällda träd i närheten av gravvårdar kräver särskild noggrannhet och försiktighet. Den anställda har fått lämplig utbildning i träd- eller skogsvård och inskolning för uppgiften. När stormfällda träd röjs bort arbetar man alltid i par eller grupp – aldrig ensam.  Gravvårdar som välts eller skadats av stormfällda träd dokumenteras, till exempel genom att man fotograferar dem innan röjningsarbetet inleds.  Gravvårdar som välts av stormfällda träd monteras tillbaka på sina platser. | |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |  |
| Trädfällning med hjälp av klättring.  Röjning efter stormar.  Lämnande av murkna träd, stående döda träd, lågor, stammar, kubbar och rishögar att förmultna.  Uppdatering av skötseluppgifterna i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) | |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet | |
| Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet. | |

**Tabell 7. Avlägsnande av invasiva främmande växter på begravningsplatsen, mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 7. Avlägsnande av invasiva främmande växter på begravningsplatsen |
| --- |
| Skötselåtgärder |
| Bekämpning och avlägsnande av invasiva främmande växter.  Hantering och förstörelse av växtavfall. |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna |
| Kvalitetskraven för avlägsnande av invasiva främmande växter överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 64500 Viheralueiden haitallisten vieraskasvien poisto (Avlägsnande av invasiva främmande växter i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Kvalitetskontroll |
| I kvalitetskontrollen följs kraven i punkt 64500 Viheralueiden haitallisten vieraskasvien poisto (Avlägsnande av invasiva främmande växter i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar. |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt |
| Växtavfall och jordmaterial som innehåller invasiva främmande växter avlägsnas, hanteras och transporteras bort med särskild försiktighet, så att de främmande växterna inte kan sprida sig.  De arbetsmaskiner och -redskap samt det transportmateriel som använts vid hanteringen av växtavfallet och jordmaterialet rengörs omsorgsfullt innan de används för andra ändamål.  Det säkerställs att tvättvattnet inte rinner ut i omgivningen och att de främmande växterna inte sprider sig med hjälp av de anställdas skor. |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna |
| Resurserna och tidsanvändningen för avlägsnande av invasiva främmande växter på begravningsplatser bestäms i regel enligt kraven i punkt 64500 Viheralueiden haitallisten vieraskasvien poisto(Avlägsnande av invasiva främmande växter) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |
| Uppdatering av skötseluppgifterna i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet). |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet |
| Utnyttjande av informationen på webbplatsen Vieraslajit.fi (<https://vieraslajit.fi/>) och i databanken ViherRiski (<https://www.vyl.fi/tietopankki/viherriski>) i planeringen av skötseln.  Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet. |

**Tabell 8. Skötsel av dynamiska planteringar på begravningsplatsen, mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 8. Skötsel av dynamiska planteringar på begravningsplatsen |
| --- |
| Skötselåtgärder |
| Avlägsnande av icke-önskade arter som förökar sig kraftigt  Bekämpning av invasiva främmande växter (tabell 7)  Hantering av växtavfall |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna |
| Kvalitetskraven för skötsel av dynamiska planteringar överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 64700 Viheralueiden dynaamisten kasvi-istutusten hoito (Skötsel av dynamiska planteringar i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Kvalitetskontroll |
| I kvalitetskontrollen följs kraven i punkt 64700.1 Viheralueiden dynaamisten kasvi-istutusten hoidon laadunarviointi (Kvalitetskontroll av skötseln av dynamiska planteringar i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar.  Kvaliteten på och säkerheten hos skötseln av dynamiska växtplanteringar kontrolleras regelbundet vid sidan om övriga underhållsåtgärder. |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt |
| Vid skötseln av dynamiska planteringar på begravningsplatser följs i regel arbetsmetoderna och tillvägagångssätten i punkt 64700 Viheralueiden dynaamisten kasvi-istutusten hoito (Skötsel av dynamiska planteringar i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna |
| Skötseln utförs i regel på våren och försommaren när konkurrensen mellan växterna i allmänhet är som hårdast. |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |
| I planhandlingarna, arbetsbeskrivningarna, entreprenadhandlingarna eller vid avsaknad av sådana genom separata avtal fastställs vilka växtarter som ska avlägsnas som icke-önskade arter.  Underhåll eller förnyelse, flytt och avlägsnande av dynamiska växtplanteringar (bl.a. grundläggande iståndsättning av planteringar).  Uppdatering av skötseluppgifterna i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet). |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet |
| Skötseln gäller inte enskilda växter eller växtgrupper, utan hela växtlighetsområdet sköts på ett mer övergripande plan.  Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet. |

**Tabell 9. Konditions- och säkerhetsgranskningar och säkerhetsinventeringar på begravningsplatsen, mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 9. Konditions- och säkerhetsgranskningar och säkerhetsinventeringar på begravningsplatsen |
| --- |
| Arbetsuppgifter |
| Mätningar och kartläggningar  Rapportering och dokumentering av resultat  Ändrings- och korrigeringsförslag  OBS! Granskningar och inventeringar som ska göras på begravningsplatsen:   * okulär uppföljning av trädens skick * bedömning av trädens skick * kontroll av anordningar och system * uppföljning av skicket på konstruktioner, möbler och utrustning * inventering av värdefulla gravar och gravvårdar * kontroll av säkerheten hos gravvårdar * kontroll av nivån på gravskötseln. |
| Allmänna kvalitetskrav för arbetsuppgifterna |
| Kvalitetskraven för konditions- och säkerhetsgranskningar och säkerhetsinventeringar överensstämmer i tillämpliga delar med punkt 65100 Viheralueiden kunto- ja turvallisuustarkastukset ja -inventoinnit (Konditions- och säkerhetsgranskningar och säkerhetsinventeringar i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Kvalitetskontroll |
| I kvalitetskontrollen av konditions- och säkerhetsgranskningarna och säkerhetsinventeringarna säkerställs att kontrollerna görs enligt en planerad tidsplan och i den omfattning kontrollobjektet förutsätter. |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt |
| Uppföljningen av försummad gravskötsel görs på ett separat överenskommet sätt, till exempel genom fotografering.  I uppgifterna om oskötta gravar anges orsaken till försummelsen och huruvida gravarna eventuellt kommer att iståndsättas. |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna |
| Lagstadgad inspektion av begravningsplatsen en gång per år. Inspektionen utförs av en aktör som kyrkorådet har utsett. Vid inspektionen kontrolleras bland annat:   * att reglementet för begravningsväsendet följs * att vård- och underhållsplanen för begravningsplatsen följs * att gravbokföringen överensstämmer med de åtgärder som utförs på begravningsplatsen * antalet oskötta gravar * att skötseln av avtalsgravar genomförs enligt avtalen och/eller gravvårdsfondens principer * att nybyggnation samt anknytande skötsel under bygg- och garantitiden genomförs * att reparationer och grundliga förbättringar av byggnader och begravningsplatsen utförs enligt planerna.   Granskning av farliga gravvårdar en gång per år.  Granskning av oskötta gravar en gång per år.  Övriga granskningar, inventeringar och uppföljningsuppgifter samt tidsplanerna för och dokumenteringen av dem fastställs i skötselplanen för begravningsplatsen. |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |
| Uppdatering av gransknings- och inventeringsuppgifter i systemet för förvaltning av egendomen (bl.a. ett geografiskt informationssystem). |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet |
| Vid inventering av begravningsplatser följs anvisningarna i Museiverkets publikation Hautausmaiden inventointiopas. |

**Tabell 10. Underhåll och drift av begravningsplatsens system, mall.** Varje församling och kyrklig samfällighet ändrar och kompletterar tabellens innehåll efter sina egna behov.

| 10. Underhåll och drift av begravningsplatsens system |
| --- |
| Skötselåtgärder |
| Kontroll av skicket  Säkerställande av skicket och säkerheten  OBS! I detta ingår   * eldistributionssystem * belysningssystem * dagvattensystem * vattenförsörjningssystem * bevattningssystem * kamera- och övervakningssystem. |
| Allmänna kvalitetskrav för skötselåtgärderna |
| Kvalitetskraven för underhållet och driften av olika system överensstämmer i tillämpliga delar med punkterna 63311 Viheralueiden kastelujärjestelmien hoito ja käyttö (Underhåll och drift av bevattningssystem i grönområden), 70000 Viheralueiden huolto- ja informaatiojärjestelmien hoito ja käyttö (Underhåll och drift av service- och informationssystem i grönområden) och 80000 Viheralueiden muiden järjestelmien hoito ja käyttö (Underhåll och drift av andra system i grönområden) i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021. |
| Kvalitetskontroll |
| I kvalitetskontrollen följs följande punkter i Grönmiljöförbundet rf:s publikation Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 i tillämpliga delar:   * 71000.1 Viheralueiden valaistusjärjestelmien hoidon ja käytön laadunarviointi (Kvalitetskontroll av underhållet och driften av belysningssystem i grönområden) * 73000.1 Viheralueiden sulanapitojärjestelmien hoidon ja käytön laadunarviointi (Kvalitetskontroll av underhållet och driften av avisningssystem i grönområden) * 81000.1 Viheralueiden hulevesijärjestelmien hoidon ja käytön laadunarviointi (Kvalitetskontroll av underhållet och driften av dagvattensystem i grönområden) * 82000.1 Viheralueiden vedenjakelujärjestelmien hoidon ja käytön laadunarviointi (Kvalitetskontroll av underhållet och driften av vattenförsörjningssystem i grönområden).   Systemens kvalitet och funktion kontrolleras regelbundet vid sidan om övriga underhållsåtgärder. |
| Arbetsmetoder och tillvägagångssätt |
| De tekniska systemen på begravningsplatsen används, underhålls och kontrolleras enligt tillverkarens instruktioner.  Vattenförsörjningssystemen och bevattningssystemen töms på hösten. |
| Resurser och tidsanvändning för skötselåtgärderna |
| Skicket på belysningsanordningarna, uttagsstolparna och avisningssystemet kontrolleras på hösten och defekter åtgärdas omedelbart. |
| Arbetsuppgifter som avtalas separat |
| Uppdatering av skötseluppgifterna i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet)  Reparation av systemen. |
| Övrigt att beakta i planeringen av underhållet samt i underhållet |
| Utnyttjande av informationen i systemet för egendomsförvaltning (bl.a. det geografiska informationssystemet) i planeringen av underhållet. |